**číslo. 2P002 / datové rozvaděče CTnet™ 19“ se zvýšeným krytím**

1. **Jedinečný kód produktu**

|  |  |
| --- | --- |
| Zařazení | Číslo produktu |
| Nástěnné 19" se zvýšeným krytím | 21006, 21009, 21012, 21015, 21018 |

1. **Zamýšlené použití**

Nástěnné skříně se zvýšeným krytím pro instalace datových a telekomunikačních rozvodů.

1. **Výrobce**

Ceit Brno s.r.o.  
Kurimska 558/23  
62100 Brno

1. **Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku**

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU

1. **Harmonizovaná norma**

ČSN EN 62208 ed. 2:2012 Prázdné skříně pro rozvaděče nízkého napětí – obecné požadavky

1. **Deklarované vlastnosti**

Skříně nástěnné jsou vyrobeny z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovým lakováním. Konstrukce je tvořena ze skeletu rozvaděče a dveří. Skříně jsou opatřeny vertikálními lištami a jsou určeny pro instalace datových a telekomunikačních sítí. Skříně zajišťují zvýšenou odolnost vůči prašnému prostředí a vodě.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

****

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

Ing. Jakub Jaluvka  
V Brně 11. 1. 2025 jednatel